Magdalena Biernat, 225934

Michał Bojzan, 225960


URZĄDZENIA PERYFERYJNE

Temat laboratorium:


Zasady obsługi modemów i nawiązywania połączeń


Prowadzący: dr inż. Jan Nikodem

1. GUI programu realizującego komunikacje z modemem.





1. W oknie **Peripheal** wyświetlane są wszelkie komunikaty wysyłane przez użytkownika do modemu i przez modem do komputera.
2. W oknie **messege** wpisujemy komendy które chcemy wysłać do modemu
3. Przycisk **Send** służy do wysłania komunikatów wpisanych w oknie meesage.





4.Przycisk **Start** tworzy nowy port i wyszukuje aktywne porty.


5. Przycisk **Open** otwiera komunikacje pomiędzy komputerem a modemem.



6. Przycisk **Close** zamyka połączenie między modemem a komputerem. 

7. Przycisk **Pick up** pozwala odebrac połączenie przychodzące poprzez nadanie komendy ATA. 

8 Przycisk **Connect** pozwala nawiązać połączenie z innym modemem. 

9. Przycisk **Disconnect** kończy połączenie między modemami. 

10.Okno w którym są wypisane wszystkie aktywne porty

11.W rubryce **speed** ustalamy predkość transmisj.

12.